|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **预估**  **数量** | **单价** | **金额** |
| 1 | 碳粉 | 适用机型：HP1010/1020/1005/canon2900/3050/3055等  打印页数：≥1000(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 600 |  |  |
| 2 | 碳粉 | 适用机型：联想2400PRO/7400PRO/2405/7605/兄弟2240等  打印页数：≥1000(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 100 |  |  |
| 3 | 碳粉 | 适用机型：三星1667/3200/等  打印页数：≥1000(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 10 |  |  |
| 4 | 碳粉 | 适用机型：奔图3320D/M7505等  打印页数：≥1000(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 270 |  |  |
| 5 | 碳粉 | 适用机型：HP M232dw m208dw M233sdw等  打印页数：≥1000(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 50 |  |  |
| 6 | 彩色碳粉（黑红蓝黄） | 适用机型：HP TN283/510/500  打印页数：≥1000(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 10 |  |  |
| 7 | 复印机原厂碳粉 | 适用机型：美能达C226彩色  打印页数：≥15000页 | 10 |  |  |
| 8 | 复印机原厂碳粉 | 适用机型：美能达C226黑色  打印页数：≥15000页 | 10 |  |  |
| 9 | 粉盒 | 适用机型：联想2400PRO/7400PRO/2405/7605/M100/兄弟2140等  打印页数：≥1500(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 50 |  |  |
| 10 | 粉盒 | 适用机型：奔图3320D/M7505等  打印页数：≥1500(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 10 |  |  |
| 11 | 鼓架 | 适用机型：联想2400PRO/7400PRO/2405/7605/M100/兄弟2140等  打印页数：≥6500(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 30 |  |  |
| 12 | 硒鼓 | 适用机型：HP1010/1020/1005/canon2900/3050/3055等  打印页数：≥1500(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 300 |  |  |
| 13 | 硒鼓 | 适用机型：HP1008/HP126A等  打印页数：≥1500(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 100 |  |  |
| 14 | 硒鼓 | 适用机型：HP M232 m208 M233等  打印页数：≥1100(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 40 |  |  |
| 15 | 硒鼓 | 适用机型：HP M403/M427等  打印页数：≥3000(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 40 |  |  |
| 16 | 硒鼓 | 适用机型：奔图P3200等  打印页数：≥3000(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 40 |  |  |
| 17 | 硒鼓 | 适用机型：奔图M6505等  打印页数：≥1600(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 40 |  |  |
| 18 | 硒鼓 | 适用机型：三星1667/3200/等  打印页数：≥1500(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 10 |  |  |
| 19 | 鼓架 | 适用机型：奔图3320D/M7505等  打印页数：≥6500(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 40 |  |  |
| 20 | 彩色硒鼓（黑红蓝黄） | 适用机型：HP TN283  打印页数：≥1400(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 10 |  |  |
| 21 | 802黑色墨盒 | 适用机型：HP1000  打印页数：≥300页(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 10 |  |  |
| 22 | 802彩色墨盒 | 适用机型：HP1000  打印页数：≥300页(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 10 |  |  |
| 23 | 680黑色墨盒 | 适用机型：HP1118/3635  打印页数：≥150页(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 10 |  |  |
| 24 | 680彩色墨盒 | 适用机型：HP1118/3635  打印页数：≥150页(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 10 |  |  |
| 25 | 通用墨水 | 适用机型：HP/epson/canon等喷墨打印机  打印页数：≥200页(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 20 |  |  |
| 26 | 专用004墨水 | 适用机型：004专用接口  打印页数：≥200页(打印测试标准A4纸5%覆盖率) | 20 |  |  |
| 27 | 色带架 | 适用机型：epson1600k/300k/300k+2/PLQ-20K/lp200/300/500等 | 10 |  |  |
| 28 | 色带 | 适用机型：epson1600k/300k/300k+2/PLQ-20K/lp200/300/500等 | 50 |  |  |
| 29 | 普通键盘 | 连接方式: USB，颜色分类: 黑色 | 20 |  |  |
| 30 | 普通鼠标 | 接口类型: USB，工作方式: 光电，颜色分类:黑色 USB口 | 50 |  |  |
| 31 | 键盘 | 连接方式: USB 颜色分类: 正品密封盒装K120经典黑 | 10 |  |  |
| 32 | 无线鼠标 | 电池型号：5号电池，无线技术: 2.4GHz，无线距离：10m，适用对象： 台式/笔记本电脑 | 10 |  |  |
| 33 | 优盘 | 闪存容量：32GB | 20 |  |  |
| 34 | 优盘 | 闪存容量：64GB | 10 |  |  |
| 35 | 优盘 | 闪存容量：128GB | 10 |  |  |
| 36 | 优盘 | 闪存容量：256GB | 10 |  |  |
| 37 | 机械硬盘 | 硬盘容量： 1TB，3.5英寸，接口类型： SATA硬盘，转速：7200转，缓存容量： 64MB，适用机型： 台式机 | 5 |  |  |
| 38 | 移动硬盘 | 存储容量：2TB 尺寸：2.5英寸 接口：USB3.0 性能：可备份、加密 | 2 |  |  |
| 39 | 固态硬盘120G | 存储容量：120GB 接口类型：SATA3（6Gbps） 硬盘尺寸：2.5英寸 ，闪存架构：MLC多层单元，读取速度：540MB/s，写入速度：490MB/s | 10 |  |  |
| 40 | 固态硬盘240G | 存储容量：240GB 接口类型：SATA3（6Gbps） 硬盘尺寸：2.5英寸，闪存架构：MLC多层单元，读取速度：540MB/s，写入速度：490MB/s | 10 |  |  |
| 41 | DDR3内存条4G | 内存容量: 4GB，成色: 全新，单条内存频率: 1333MHz 1600MHz，适用对象: 台式机 | 10 |  |  |
| 42 | DDR4内存条4G | 内存容量: 4GB，成色: 全新，单条内存频率: 2400MHz 2666MHz，适用对象: 台式机 | 10 |  |  |
| 43 | 多功能一体机进纸离合器 | 适用机型：HP1005、1020、11108等，原装部件。 | 5 |  |  |
| 44 | 激光打印机进纸器 | 适用机型：奔图PD3320，原装部件。 | 5 |  |  |
| 45 | 打印机分页器通用 | 适用机型：HP1005、1020、11108等，原装部件。 | 5 |  |  |
| 46 | 多功能一体机齿轮组件 | 适用于联想激光打印机。 | 5 |  |  |
| 47 | 多功能一体机加热棍 | 适用于联想激光打印机。 | 5 |  |  |
|  | 打印机定影膜通用 | 适用机型：HP1010/1020/1005/canon2900/3050/3055等。 | 10 |  |  |
| 48 | 打印机定影组件 | 适用机型：HP1010/1020/1005/canon2900等，原装部件。 | 10 |  |  |
| 49 | 打印机定影组件 | 适用机型：HP 208/232/203D等，原装部件。 | 5 |  |  |
| 50 | 打印机定影组件 | 适用机型：奔图P3320D，原装部件。 | 10 |  |  |
| 51 | 打印机定影组件 | 适用机型：奔图M6505/M6700DW/M7300DN，原装部件。 | 5 |  |  |
| 52 | 打印机定影组件 | 适用机型：奔图7505，原装部件。 | 10 |  |  |
| 53 | 打印机定影组件 | 适用机型：联想M7400/2400/2405，原装部件。 | 10 |  |  |
| 54 | 打印机扫描组件平台 | 适用机型：HP M1005，原装部件。 | 10 |  |  |
| 55 | 打印机扫描组件平台 | 适用机型：联想M7400/M7405，原装部件。 | 10 |  |  |
| 56 | 激光器 | 适用机型：HP1020/1005/canon2900/3050/3055等，原装部件。 | 10 |  |  |
| 57 | 打印机芯片通用 | 通用惠普、奔图、三星激光打印机，打印数量2000张。 | 30 |  |  |
| 58 | 针式打印机打印头 | 适用机型：DPK300  打印页数：≥100000针次 | 2 |  |  |
| 59 | 针式打印机传动轴通用 | 适用机型：得实DS2600  打印页数：≥50000针次 | 2 |  |  |
| 60 | 喷墨打印机电源主板 | 适用于爱普生喷墨打印机，原装部件。 | 2 |  |  |
| 61 | 费墨垫 | 适用机型：爱普生L310  打印页数：≥6000页 | 2 |  |  |
| 62 | 5口百兆交换机 | 端口：5个10/100/1000Base-T以太网端口。 包转发率：15Mpps。 | 5 |  |  |
| 63 | 8口百兆交换机 | 端口：8个10/100/1000Base-T以太网端口2个100M SFP光口。 包转发率：15Mpps。 | 5 |  |  |
| 64 | 5口千兆交换机 | 4个10/100/1000Base-T端口，1个100/1000Base-X端口。 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2，支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）。 | 5 |  |  |
| 65 | 8口千兆交换机 | 4个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X端口。 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2，支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）。 | 5 |  |  |
| 66 | USB网卡 | 传输速率：650Mbps 适用类型：笔记本/台式机，总线接口：USB | 30 |  |  |
| 67 | USB无线网卡 | 传输速率：650Mbps 适用类型：笔记本/台式机 频率范围：双频（2.4G，5G） 总线接口：USB | 5 |  |  |
| 68 | 超五类网线 | 线芯：纯铜，屏蔽：双层屏蔽，线芯：0.5粗细 | 5 |  |  |
| 69 | 六类网线 | 线芯：纯铜，屏蔽：双层屏蔽，线芯：0.5粗细 | 5 |  |  |
| 70 | 超五类水晶头 | 线序：T568A/T568B 插拔次数：≥1000次 压力测试：20N 线规：22-26AWG 塑胶壳材料：聚碳酸酯 簧片：三叉簧片设计、磷青铜镀金 使用温度：-25-60℃ | 2 |  |  |
| 71 | 六类水晶头 | 线序：T568A/T568B 插拔次数：≥1000次 压力测试：20N 线规：22-26AWG 塑胶壳材料：聚碳酸酯 簧片：三叉簧片设计、磷青铜镀金 使用温度：-25-60℃ | 5 |  |  |
| 72 | 成品网线3米 | 线芯：纯铜，屏蔽：双屏层蔽，线芯：0.5粗细 | 5 |  |  |
| 73 | 成品网线5米 | 线芯：纯铜，屏蔽：双屏层蔽，线芯：0.5粗细 | 5 |  |  |
| 74 | 无线路由器 | 三线千兆路由器，无线传输速率: 450Mbps | 5 |  |  |
| 75 | 寻线仪 | 接口：RJ45、RJ11 外壳：ABS+PC 电池：9V | 1 |  |  |
| 76 | 网桥 | 标准 IEEE802.11a/n，工作频率 5180~5320MHz，5745~5825MHz，接收灵敏度 -93dBm@MCS0,-73dBm@MCS7，供电：24V Passive POE，接口：2×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E，RJ-45) 网口 | 2 |  |  |
| 77 | CPU散热器 | 适用于台式电脑，支持英特尔、AMD处理器多用，每分钟7200转。 | 10 |  |  |
| 78 | 电源适配器 | HP笔记本通用，12V4.5A | 5 |  |  |
| 79 | 电源 | 台式电脑电源，接口：20+4pin，额定功率：400W，最大功率：500W 风扇描述：12cm风扇 | 5 |  |  |
| 80 | 切换器 | USB输出端口2个，输入端口1个。即插即用，支持所有电脑操作系统。 | 5 |  |  |
| 81 | 打印线 | 线芯：纯铜，USB2.0插头,传输速度480mbps/秒，长度：1.5或3米，根据实际需求提供。 | 5 |  |  |
| 82 | 打印线 | 线芯：纯铜，USB2.0插头,传输速度480mbps/秒，长度：5米，根据实际需求提供。 | 5 |  |  |
| 83 | 电脑主机电源线 | 线芯：纯铜，屏蔽：双股屏蔽，线芯：0.5粗细。 | 5 |  |  |
| 84 | 无氧铜电源线 | 线芯：纯铜，屏蔽：双股屏蔽，线芯：1.0粗细。 | 5 |  |  |
| 85 | USB集线器 | 支持集线器和个外围USB装置即插即用，无需驱动，双通道USB数据传输，产品可稳定持续工作，接口类型：USB2.0接口。 | 5 |  |  |
| 86 | VGA切屏器 | 参数带宽：400MHz(-3dB)满载，0～10MHz@±0.1dB，0～100MHz@±0.6dB支持分辨率：2048×1536；增益：0dB；阻抗：75Ω亮色度干扰(多通道对一通道串扰)：-55dB@10MHz，-40dB@100MHz微分相位I/0S：最大传播延时：5nS(±1nS)；频率响应：少于±0.1dB-30MHz；切换速度：≤180ns视频输入信号类型：VGA信号；连接器：三排15孔 | 5 |  |  |
| 87 | 对讲机 | 产品类别：数字，模拟，频率范围：430-440MHz，信道数量：16个，电池容量：2500mAh 最大通话距离：10-50公里 | 1 |  |  |
| 88 | 身份证读卡器 | 射频技术：符合ISO14443 Type B标准；工作频率：13.56 MHz，读卡距离：0～5cm,供电方式：USB接口供电,通讯接口：USB2.0/USB-HID/RS232，可靠性：平均无故障工作时间（MTBF）不小于10000小时 | 2 |  |  |
| 89 | 二维码扫描平台 | 光源类型：LED 图像传感器：≥30 万像素 CMOS 传感芯片；最大分辨率：640\*480；误读方向 ：水平 360 度；误读速度：50ms 至 5000ms，支持连续扫描；误读距离：窗口镜面 0-40mm；采图特性：自动控制，峰呜提示； | 5 |  |  |
| 90 | 脚踏板 | 材质：铁，端口：USB接口，原装配线：1.5米，支持系统：Windows、MacOS、Android、Linux | 5 |  |  |
| 91 | 线管2.0 | 20外径的中、重（没有轻型的）厚度分别为：1.25（中，允许差+0.3）、1.8（重，允许差+0.3）。 | 5 |  |  |
| 92 | 线卡 | 耐低温、耐高温、耐候 | 5 |  |  |
| 93 | 墙面线槽 | 使用PVC材质，厚度分别为：1.25（中，允许差+0.3）、1.8（重，允许差+0.3）。 | 5 |  |  |
| 94 | 地线槽 | 使用PVC材质，厚度分别为：1.25（中，允许差+0.3）、1.8（重，允许差+0.3）。 | 5 |  |  |
| 95 | 扎带 | 耐低温、耐高温、耐候，大号或中号 | 5 |  |  |
| 96 | 方块电池 | 电池容量可以达到2200mAh | 5 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |

**本次市场调研，提供耗材服务公司需满足本条件：院内现有电脑、打印（复印）等设备均由服务公司提供免费维修维护（维修材料、人工等所有费用均包含在耗材报价中）。**